Musterausschreibungstexte für Elemente der Metecno Bausysteme GmbH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge (m²)** | **Produkt/Leistung** | **Preis je Einheit (€)** | **Gesamt-preis (€)** |
| …… | …….. | **Sandwich-Wandelement Monowall**  bestehend aus beidseitig, verzinkten, beschichteten Stahlblechen und einem Polyurethan-Hartschaumkern.  Baubreite 1000 mm  Baustoffklasse: B-s3-d0 schwer entflammbar nach DIN EN 13501  Außenschale:  t=0,60 mm, F-liniert mit Befestigungs-Tiefsicke  25 µm Polyester, Standardfarbton  Korrosionsschutzklasse III  Innenschale:  t=0,45 mm, S-liniert mit Stucco.-Prägung  DU Polyester, MC 9002  Korrosionsschutzklasse II  Elementdicke (s): Wärmedurchgangskoeffizient (U):  □ 40 mm 0,643 W/m²K  □ 50 mm 0,529 W/m²K  □ 60 mm 0,415 W/m²K  □ 80 mm 0,308 W/m²K  □ 100 mm 0,245 W/m²K  □ 120 mm 0,204 W/m²K  *U-Werte mit Fugenfaktor (Ψ) gemäß DIN EN 14509*  Liefern und  □ vertikal gegen eine bauseitige Stahl-/Holzriegelkonstruktion  □ horizontal gegen eine bauseitige Stahl-/Holz- oder Betonstützenkonstruktion mit HTU-Schienen  gemäß Zulassung, den Verlegerichtlinien der Metecno Bausysteme GmbH und den Fachregeln des IFBS montieren.  Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene, nichtrostende Befestigungs- und Verbindungsmittel mit U-Scheibe und EPDM-Dichtung verwendet werden. Die erforderlichen Paßschnitte sind einzukalkulieren.  Montagehöhe: m  Elementlänge: m | ………. | ………. |